Nescafé Milano Espresso

Tips & tricks

Indien de machine de melding “brewer uit positie geeft” is dat vaak gekoppeld aan een andere melding. Wat u zelf kunt proberen:

**Druk op het uitroeptekentje links onder in het scherm**

* Bij melding plaats afvalbak: Verwijder de koffieafvalbak en plaats deze opnieuw correct (links naar achter) in de machine. Sluit de deur en druk op het “terug” pijltje in het scherm.
* Bij melding brewer cleaning: voer de wekelijkse reiniging uit, volg de stappen in het scherm.
* Bij melding lekbak vol; Open de deur, verwijder de lekbak, leeg deze, spoel om en plaats deze droog terug in de machine. Sluit de deur.

|  |  |
| --- | --- |
| **Melding** | **Oplossing** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Brewer uit positie****Indien u er niet uit komt na het volgen van bovenstaande stappen** | **Druk op het uitroeptekentje links onder in het scherm, volg de instructie hierboven.****Neem dan even contact op met ons, wellicht kunnen wij u telefonisch helpen.** |

**Wist u dat:**

* ..het mogelijk is om de bonencontainer een keer zo groot te vergroten in combinatie met een afval doorvoer onder de machine om de capaciteit te verhogen?
*\* Informeer bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.*
* ..Urbain Trade ook full operating service levert, totale ontzorging. U hoeft alleen genieten van de heerlijke koffie, de rest regelen wij.
*\* Informeer bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.*

Bekijk hier de instructievideo: **nog te maken**

**Reiniging instructie (nog aan te maken)**