Redbeans Beanmachine XL

Tips & tricks

Indien aan de voorzijde het led lampje rood zichtbaar is op de deur, volg dan de volgende stappen:

* Open de deur
* Plaats de service sleutel
* Lees aan binnenzijde deur de code af

|  |  |
| --- | --- |
| **Meldingcode** | **Oplossing** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Code 225 afvalbak is vol**  **Code 227 Brewer reinigen met tablet**  **Code 228 Machine moet gespoeld worden**  **Indien een andere code zichtbaar is:** | **Leeg de afvalbak, spoel deze om en plaats terug. Druk op \*06\* om de melding te resetten**  **Start met \*02\* de tabletreiniging  (zie reiniging instructie)**  **Start met \*01\* de dagelijkse reiniging (zie reiniging instructie)**  **Neem dan even contact op met ons, wellicht kunnen wij u telefonisch helpen.** |

**Wist u dat:**

* ..het mogelijk is om de bonencontainer een keer zo groot te vergroten in combinatie met een afval doorvoer onder de machine om de capaciteit te verhogen?   
  *\* Informeer bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.*
* ..Urbain Trade ook full operating service levert, totale ontzorging. U hoeft alleen genieten van de heerlijke koffie, de rest regelen wij.   
  *\* Informeer bij uw accountmanager naar de mogelijkheden.*

Bekijk hier de instructievideo: **nog te maken**

**Reiniginginstructie (nog aan te passen naar eigen logo)**

<https://redbeans.ams3.digitaloceanspaces.com/public/files/service-en-onderhoud-reinigingsinstructie-xl.pdf?v=1534922166>